Vevlingstek

Fullständig Framställning av Sjömansknopen - 1939

Vevlingstek. Två halvslag slås med vevlingslinan runt vantet och parallellt där­med 2 halvslag om närmaste vant o. s. v. Fig. 17. Vid alla slag bör ihågkommas att bukterna i halvslagen läg­gas medsols.