Kölsvin

Utkast til et Sjö-Lexicon - 1765

Kölswin består af 3 breda och tjocka trän, som ligga längs öfwer kölen och alla bottenstockarne, öfwer laskarne, de bröstas ner par tum för bottenstockarne, och bultas igenom hwar bottenstock ner i kölen.

Handbok i Sjömanskap - 1948

Kölsvinet, fig. 94, har till uppgift att förstärka bottenkonstruktionen. Det fastbultas till bottenstockarna och förenas med kölen medelst klinkbultar. I vinkeln mellan kölsvin och stävföljare finnes vanligen ett knä, fig. 95, benämnt kölsvinsknä. Över bottenstocksändarna liggande, mindre kölsvin, benämnas sidokölsvin.