Kranbalk

Nutisk Ordbok - 1914

Kranbalk (Cathead) [Kranbalken] är en i bogen fastsatt kort och grof balk med blockskifvor för att möjliggöra ankarets kattning. Se katt, katta och ankargrejor. K:s knä en konsol under k. (c. knee or supporter of r.) [K:n knie]. K:svis (on the bow, over the cathead) [Kranbalksweise] = riktningen midt emellan rätt för ut och tvärs = 4 streck = 45° för om tvärs.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

kranbjälke