Latinsegel

Nutisk Ordbok - 1914

Latinsegel (Lateen-, settee- or settie sail) [Latei­ nisches-, Latein-, Settie-, Ruten-, Schebeckensegel], se galérsegel med fig.

Taget från Galér

Galérseglet liknar loggertseglet med den skillnaden att rån eller spriet går ända ned till halsen så att seglet är triangulärt. Galér- eller latinseglet användes ännu på flera ställen såsom i Medelhafvet, å de italienska och schweiziska alpsjöarna m. fl.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Latinsegel, trekantigt eller trapesformigt segel som är fastnajat vid en lång rå med toppen akteröver. Användes mycket på Medelhavet.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Latinsegel (sp. vela latina), långt, spetsigt, trekantigt båtsegel. Se Galärsegel. - “Latinseglare” (se fig.) ha l-3 master, hvardera med ett latinsegel. Denna rigg, som förr användes äfven på en del fartyg i svenska skärgårdsflottan, t. ex. kanonslupar, förekommer allmänt å båtar och smärre fartyg i Medelhafstrakterna (jfr Loggert). Jfr äfven Bermudabåt.