Löddra

Nutisk Ordbok - 1914

Lödder eller löddra (Cringle) [Lägel, Legel], ett med en kardel lagdt öga vid liket på ett segel såsom vid refven och äfven ofta i hörnen; merendels inbändes en kaus i löddran för att skona denna mot förslitning. Nockl. (head c., earing c.) [Nockohrenl., Anschlagl.] är den i öfra hörnen af råseglen befintliga kausen, hvari nockbändseln (head earing) [Nockbindsel} fästes. Refl. (reef c.) [Refft.} är den i ett råsegels stående lik insatta kausen, hvari stickbulten (reef earing) [Reffbindsel, Steckbolzen} inträdes, när seglet refvas.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Lödder eller löddra, tågring som anbringas på visst ställe i lik på segel i avsikt att däri fästa tåg, som hör till seglets utrustning, såsom skotlödder, fallödder, halslödder, bolinlödder, revtaljelödder, nocklödder etc. I löddern är vanligtvis en kaus inbänd eller intersad.

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Lödror, sjöv., små ringar af tågvirke (tross), som fastsättas å bestämda ställen vid kanterna af ett segel. Lödrorna få olika namn efter sitt olika ändamål, såsom skot-, hals- och nocklödror.