Mast

Nutisk Ordbok - 1914

Mast (Mast) [Mast]. Master till segelfartyg kunna förekomma dels i ett stycke (single tree m.) [M. aus einem Stück] eller, såsom å255 de gamla örlogsf artygen, af flera timmer byggd m. (built m) [gebau­ ter Af.]. Numera, sedan fartygen i allmänhet byggas af järn, be­ gagnas också järnm:r (iron m:s) [eiserne M.en] af stål- eller järnplåt. Antalet m:r varierar mellan 1 och 7. 4, ja 5 master är intet ovanligt på en modern långtradare. Dessa kallas fock-, stor-, mittel-, akter- och kryss- eller mesanmast (fore-, main-, middle-, mizen- and jigger- mast) [Fock-, Gross-, Mittel-, Achter- und Kreuz- oder Besan-mast]. M. balk (m. beam) [M. balken]. M, band eller M. ring (m. hoop), [M. band, M. bügel, M. ring] äro de rundgående järnband, som sam­ manhålla de byggda m:a. M. beting (cross bitt) [Querbalken], se be­ ting. M. bänk, se båtgrejor. M. göling (girt line, gant line) [Jolltau, Jollentau] på m. toppen använd vid fartygs på- och afriggning. M. karvel (m. carline, m. carling) [M. schlinge, M. schlüssel], se karvel. M. knekt (bitt, top sail sheet bitt) [M. knecht], se beläggningsknekt. M. korg (crow’s nest) [M. korb, Krähennest], en för utkiken å hvalfångst- fartyg vanligen å förbramstången anbrakt tunna e. d. M. korgar an­ vändes i medeltiden å den nuvarande märsens ställe och voro afsedda såväl för utkiken som för krigsfolk, hvilket därifrån kastade stenar eller sköt på fienden. M. kran (masting sheers) [M. kran]. M. makare (m. maker) [M. bauer]. M. nagelbänk (fife rail, spider hoop, spider band, spidex hoop) [Beleg-, Kaviel-, Koffain-nagelband}. Spiderhoop äfven puttingsring, bramvantsring. M. sax (shears, sheer poles) [Bock, Bockstangen], en af spiror tillriggad ställning för insättning af under­ masten. M. stötta (m. prop) [M. stütze] för att stödja m. vid köl- halning. Särskilda master äro nödmast (jury m.) [Notm., Borgstenge], som tillriggas i stället för en sprungen eller kapad mast, snaumast (snow m., trysail m.) [Schnaum.], en smäckrare mast akterom en undermast afsedd för gaffelseglet samt militärm. (military m.) [Gefechtsm} å moderna örlogsmän. Rörande m. fisk, m. fot, m. takel m. m. Se fockmasten.