Nagelbänk

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Nagelbänk, en inombords vid relingen eller på annat lämpligt ställe ombord våg rätt anbringad grov trälist med hål för koffernaglar till fastsättande av lö­pande gods. Ring omkring mast för sam­ma bruk.

Nutisk Ordbok - 1914

Nagel (Nail, rivet, pin) [Nagel]. N. bänk, rak, med koffernaglar för beläggning (pin rail, p. rack) [TV. bank}, sitter vanligen i relingen under vanten. N. bänk kring masten (fife rail, spidex- or spider hoop) (Beleg- od. Kafielnagelband um den Mast}.

Nordisk Familjebok - 1911

Nagelbänk, skpsb., en inombords vid relingen, äfvensom vid en mast, strax ofvan däck fäst ekskifva, i hvilken koffernaglar äro nedsatta för beläggning af löpande godsets ändar.