Rännsten

Svenskt Nautiskt Lexikon -20

Rännsten, den cementerade delen av slaget i ett järnfartyg utan för marginal­plåten, dit i lastrummet eventuellt in ­kommande vatten ledes och utpumpas. Man brukar även denna benämning på den cementerade delen av ett järn däck närmast spygatten.

Nutisk Ordbok -14

Ränna = rännsten i vaterbordet eller däcksstringern (Gutter, waterway) [Rinne, Rinnstein] användes på åtskilliga järnfartyg stundom med cementfyllning, hvari rännstenen formats. Segelr. (channel) [Rinne].323 Vattenr. (drain pipe) [Entwässerungsrohr] för vattenaflopp från cylindrar, ledning af slagvatten till pumparna m. m.