Reling

Utkast til et Sjö-Lexicon - 1765

Reling är öfwersta delen af Skeppets sida.

Relingsstöttor äro jernklykor ofwanpå relingen hwarwid finkenäten fästas.

Relingskläden äro kläden som hänga wid relingsstöttorne at betäcka finkenäten. Du [sic] rullas up om nätterne, och släppas ner om dagarne.

Råhult är det samma som reling eller det öfwersta af skeppets sida.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Reling, en avrundad plankgång runt om fartyget inombords, som vilar på brädgångsstöttorna, och till vilken na­gelbänken är fastbultad.

Nutisk Ordbok - 1914

Reling (Rail mainrail) [Schanzkleidreeling, Reeling, Reling] är den öfversta plana delen af brädgången (bulwark planking) [Schanz­ kleidbeplankung] eller öfversta bordet på en båt. Stundom finnas i stället för brädgången blott stöttor med kättingar eller ledstänger (bulwark stanchions and rail) [7?. stützen mit Reling], Se brädgång.