Skans

Nutisk Ordbok - 1914

Skans (Poop) [Hötte] på ett fartyg kallades fordom ett upphöjdt däck längst akter ut, och på örlogsfartyg bibehållas ännu många benämningar i öfverensstämmelse härmed; men på handelsfartyg och äfven ofta på yachter menar man med skans det såsom bostad för besättningen afsedda rummet för ut (forecastle, crew space) [Volkslogis]. Se hytta. S. kapp (c. s. companion) [Sogiskappe]. S.-skylight (c. s. skylight) [S. oberlicht].

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Skans, det rum där besättningen är inhyst på handelsfartyg. På örlogsfartyg kallades i forna tider den upphöjda delen av akterdäck, som motsvarar hyttdäcket, skans. ~ -gast, sjöman som är inkvarterad i skansen. ~ -kapp, nedgång med skjutlucka till skansen. ~ -korpral, på örlogsfartyg har tillsyn över stormasten med tacklingen under märsen. ~ -utrymme, i hytt eller skans skall för varje person finnas en rymd av åtminstone 3,4 kbm. och en golvyta av 1,4 m2. Höjden skall vara minst två meter över däck.