Spri

Utkast til et Sjö-Lexicon - 1765

Sprie äro snedt stående rundhult för at hålla seglen.

Galeer sprien hafwa trekantige eller Latinsegel underslagne.

Mesans sprie har et trapezoidiskt segel under den delen som är akter om masten, men under främsta delen är intet segel om icke på gammalmodige fartyg med helskuren mesan.

Slup sprien gå ifrån masten til öfra hörnet af et fyrkantigt eller ämbarsegel.