Tross

Nutisk Ordbok - 1914

Tross (Rope, hawser) [Trosse, Tau]. T. slaget tågvirke (h. laid rope) [trossweise geschlagenes 7.] är vänsterslaget. Höger- och vänsterslagen t. (right- and lefthanded r.). [Rechts- und Links-geschla-genes T.], kallas äfven kabel- och trosslaget (se kabel). T. botten (orlop -or lower deck) [Orlopdeck} kallas nedersta däcket på ett örlogsfartyg. Se f. ö. tågvirke.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Tross, kallar man tåg av mera än 2,4 cm. omkrets. Den innehåller minst 18 vanliga eller 12 grövre garn och är slagen motsols av minst tre dukter (eller som man kallar dem bland kofferdisjömän, kardeler).