Vevling

Nutisk Ordbok - 1914

Vefling (Ratline, ratling) [Webeleine] är hvarje mellan vanten horisontelt sträckt lina motsvarande stegen i en lejdare eller repstege. V. arne sättas med ett mellanrum af 30—35 cm. från jungfrurna vid rösten eller märsen, men användas i allmänhet ej i bramvanten utan ersättas där med en jakobsstege (se d. o.) på bramstångens akterkant. De najas med garn till första och sista vantet, men fästas genom två halfslag (clove hitch) [Webeleinstich] till de öfriga.